Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю портативних радіостанцій – код за ДК 021:2015: 32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм» на суму 179000,00 грн.(сто сімдесят дев’ять тисяч грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Портативні радіостанції – код за ДК 021:2015: 32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм»

Закупівля проводяться з метою забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі функціонування структурних підрозділів Сумської міської ради, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності.

**Технічні (якісні) вимоги до товару**

Портативна радіостанція DP405.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару****(марка, тип, вид)** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ технічні характеристики**  | **Од. виміру** | **К-ть**  |
| 1 | Портативна радіостанція DP405 | Габарити 116х54х31 мм.;Вага 275 гр. (з АКБ та антеною); Режим роботи-аналог та цифра;256 каналів, 16 зон;200 контактів в цифровому режимі;12,5/25кНz смуга випромінювання;Час роботи від АКБ-16год., при циклі 5-5-90@2000mAh;Клас міцності MIL-STD-810 C/D/E/F/G;Клас захисту ІР54. | шт. | 26 |

 **Додаткова технічна характеристика:**

- крок сітки частот: аналоговий режим – 25 кГц/12,5 кГц, цифровой режим 12,5 кГц;

- діапазон робочих температур: -30оС - +60оС;

- робоча напруга 7,5 В +/- 20%;

- сканування (або у аналоговому режимі або у цифровому);

- виклик або надсилання текстового повідомлення одним натисканням;

- прямий режим NDMA Direct Mode;

- автоприйом аналогового або цифрового сигналу;

- VOX активація голосом;

- тривожний сигнал;

- псевдотранк Pseudo Trunk (при роботі через ретранслятор);

Передавач:

- вихідна потужність: 5Вт/1Вт (VHF) 4Вт/1Вт (UHF);

- стабільність частоти: +/- 1,5 ppm;

- частотна модуляція: Аналоговий режим-16КᵩF3E/11 КᵩF3E, цифровий режим 4FSK;

- девіація частоти: +/- 2,5КНz@12,5 КНz +/- 55КНz@25 КНz;

- цифровой протокол: TSI TS 102 361-1,-2,-3;

- тип цифрового вокодера: ABME+2 TM.

Підключення

- підключення (безкоштовне) до ретранслятора в місті Суми.

**Комплектація**

1. Портативна радіостанція DP405 - 1 штука;
2. Мережевий адаптер - 1 штука;
3. Зарядний пристрій - 1 штука;
4. Акумулятор 2000 мАг – 1 штука;
5. KBJ-17 Кліпса – 1 штука;
6. Антена – 1 штука;
7. KGS-03 Кистьовий ремінець – 1 штука;
8. Керівництво з експлуатації (паспорт на виріб) – 1 шт. на пакувальне місце.

Портативні радіостанції, транспортуються і зберігаються в заводській упаковці.

**Основні вимоги поставки**

Вимоги до якості: при поставці товару якість товару повинна відповідати технічним характеристикам, діючим на території України ДСТУ, ТУ, ЕN вимогам до якості, та підтверджено сертифікатом якості (паспортом на вироб).

Рік випуску: не раніше 2023 року**.**

Гарантійний термін зберігання: не менш ніж 1 рік.

Строк поставки – до 25.12.2023р.

Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

Товар повинен відповідати діючим державним стандартам.

Учасник повинен надати на товар, що постачається наступні документи:

- інформацію про виробників Товару (виробництва Росії не пропонувати);

- сертифікат якості (або паспорт на вироб).

Ціна пропозиції повинна бути обґрунтована і розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами.

Ціна пропозиції учасника означає ціну за одиницю товару, за якою учасник передбачає постачати товар замовнику. В ціну товару входить вартість усіх витрат на сплату податків, транспортування на адресу замовника та інших обов'язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником.

Ціна має бути розрахована з урахуванням доставки до місця призначення.

Товар повинен відповідати наступній специфікації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Кількість,шт. |
| 1 | Портативна радіостанція DP405 - Габарити 116х54х31 мм.;Вага 275 гр. (з АКБ та антеною); Режим роботи-аналог та цифра;256 каналів, 16 зон;200 контактів в цифровому режимі;12,5/25кНz смуга випромінювання;Час роботи від АКБ-16год., при циклі 5-5-90@2000mAh;Клас міцності MIL-STD-810 C/D/E/F/G;Клас захисту ІР54. | 26 |

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.*