Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю автомобільної цифрової радіостанції – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм» на суму 30 000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Автомобільна цифрова радіостанція - код за ДК 021:2015 ЄЗС – 32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм»

Пропозиція Учасника має містити чітке вказання моделі запропонованого товару для можливості складання звіту про відповідність запропонованої моделі технічним вимогам предмету закупівлі.

Обладнання має бути поставлене згідно технічних та якісних вимог, визначених у таблиці нижче:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Технічні характеристики*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| **Автомобільна цифрова радіостанція (Motorola DM 4600/DM4601 «або еквівалент»):**Кількість каналів: 1000.Діапазон частот: 136-174 МГц або 403-470 МГц.Вихідна потужність: VHF: 25/45 Вт, UHF: 25/40 Вт. Споживання струму: 11 А /14,5 А. Напруга живлення: 13,5 В.Рознесення каналів: 12,5/20/25Кгц.Габарити рації: 53,3×175,3×205,7 мм. Вага радіостанції: 1,8 кг.**Передатчик:**Діапазон частот: 136-174 МГц або 403-470 МГц.Рознесення каналів: 12,5/20/25Кгц.Стабільність частоти: ±0,5 ppm.Вихідна потужність: 1-25, 25-45 1-25 Вт.Максимальна девіація: ±2,5 кГц при 12,5 кГц ±5 кГц при 25 кГц.ЧМ-фон и шум -40 дБ при 12,5 кГц -45 дБ при 25 кГц.Кондуктивне радіочастотне випромінювання -36 дБм < 1 ГГц -30 дБм > 1 ГГц. Вибірковість по сусідньому каналу 60 дБ при 12,5 кГц 70 дБ при 25 кГц.Чутливість звукового каналу TIA603D. Викривлення звуку % 3. Тип цифрового кодера мовлення АMBE+2™.Цифровий протокол ETSI TS102 361-1,-2,-3.**Приймач:**Діапазон частот: 136-174 МГц або 403-470 МГц.Рознесення каналів: 12,5/20/25Кгц.Стабільність частоти: ±0,5 ppm.Чутливість за аналоговим сигналом: (12 дБ SINAD) 0,3 мкВ (0,22 мкВ типова).Чутливість за цифровим сигналом: 5% BER: 0,3 мкВ.Придушення інтермодуляційних викривлень (TIA603D): 78/75 дБ.Вибірковість по сусідньому каналу (TIA603A)-1T 50 дБ при 12,5 кГц 80/75 дБ при 25 кГц.Номінальна звукова потужність 3 Вт (внутрішній), 7,5 Вт (зовнішній 8 Ом), 13 Вт (зовнішній 4 Ом).Викривлення звуку за номінальною потужністю: 3%.Придушення шуму: -40 дБ при 12,5 кГц -45 дБ при 20/25 кГц.Чутливість звукового каналу TIA603D. **Функціональні можливості:**Дисплей: 4-ти рядковий кольоровий. Відображення режиму радіостанції: світлодіодний індикатор.Програмовані кнопки для швидкого доступу до основних функцій рації. Регулятор гучності. Розширені можливості викликів (індивідуальні, групові, загальні виклики) Ідентифікація радіоабонентів.Сканування каналів радіостанції. Функція «Одинокий працівник». Кнопка екстреного зв’язку (програмована). Голосове оповіщення. Програма шумопридушення.Шифрування в цифровому режимі. | *шт.* | *1* |

**До уваги учасників:** Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі пропозиції на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством України).

Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.*