|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | . |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

|  |
| --- |
| від 17.11.2016 № 643 |
| **Про затвердження поточних індивідуальних технологічних**  **нормативів використання питної води** **комунального підприємства**  **«Міськводоканал» Сумської міської ради** |

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води підчас її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі звернення комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (лист від 16.11.2016 р. № 19/11502) щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, розроблених Сумською філією Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (додаються).

**2**. Комунальному підприємству «Міськводоканал» Сумської міської ради (Сагач А.Г.) розробити та погодити в установленому порядку організаційно-технічні заходи щодо скорочення усіх видів втрат та не облікованих витрат питної води

**3**. Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради» від 17.05.2016 р. № 263 вважати таким, що втратило чинність.

**4.** Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Журбу О.І.

**Міський голова О.М.Лисенко**

Сагач А.Г. 700-181

Розіслати: згідно зі списком розсилки

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від 17.11.2016 № 643

**Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у водопровідно-каналізаційному господарстві КП «Міськводоканал» Сумської міської ради**

**Табл. А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Технологічні витрати і втрати питної води** | **Од. виміру** | **ІТНВПВ,**  **м3/тис. м3** |
| **І.** | **Технологічні витрати у водопровідному господарстві** | м3/тис. м3  піднятої води | **25,84** |
| 1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | м3/тис. м3  піднятої води | 1,826 |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | м3/тис. м3  піднятої води | 23,626 |
| 3. | Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих | м3/тис. м3  піднятої води | 0,102 |
| 4. | Допоміжні потреби (котельня, автотранспорт, майстерня) | м3/тис. м3  піднятої води | 0,261 |
| 5. | Витрати на ЗСО |  | 0,025 |
| **ІІ.** | **ІТНВПВ втрат питної води** | м3/тис. м3  піднятої води | **267,477** |
| 1. | Витоки води | м3/тис. м3  піднятої води | 197,165 |
| 2. | Не обліковані втрати води | м3/тис. м3  піднятої води | 70,312 |
|  | **Разом у водопровідному господарстві:** | **м3/тис. м3**  **піднятої води** | **293,317** |
| **ІІІ.** | **Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві** | м3/тис. м3  прийнятих стоків | **7,55** |
| 1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | м3/тис. м3  прийнятих стоків | 5,185 |
| 2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод | м3/тис. м3  прийнятих стоків | 1,178 |
| 3. | Лабораторія по контролю якості очистки стічних вод | м3/тис. м3  прийнятих стоків | 0,046 |
| 4. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | м3/тис. м3  прийнятих стоків | 0,84 |
| 5. | Допоміжні витрати (котельня, автотранспорт, майстерня) | м3/тис. м3  прийнятих стоків | 0,263 |
| 6. | Витрати на ЗСО | м3/тис. м3  прийнятих стоків | 0,038 |
|  | **Разом по КП «Міськводоканал»** |  | **300,867** |

**Директор**

**КП «Міськводоканал»**

**Сумської міської ради А. Г. Сагач**

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від 17.11.2016 № 643

**Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у водопровідному**

**господарстві КП «Міськводоканал» Сумської міської ради**

**Q під.=18471,35 тис. м3/рік**

**Табл. Б**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Технологічні витрати і втрати питної води** | **Витрати води м3/рік** | **ІТНВПВ,**  **м3/тис. м3** |
| **І.** | **Технологічні витрати у водопровідному господарстві** | **477320,399** | **25,84** |
| 1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | 33740,756 | 1,826 |
| 1.1. | Промивка свердловин і підтримання в них необхідного рівня | 31518,0 | 1,706 |
| 1.2. | Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 2222,756 | 0,120 |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 436412,163 | 23,626 |
| 2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 267195,163 | 14,465 |
| 2.2. | Витрати на власні потреби насосних станцій | 51017,0 | 2,762 |
| 2.3 | Технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію РЧВ | 118200,0 | 6,399 |
| 3. | Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих | 1886,265 | 0,102 |
| 4. | Допоміжні потреби (котельня, автотранспорт, майстерня) | 4827,525 | 0,261 |
| 5. | Витрати на ЗСО | 453,69 | 0,025 |
| **ІІ.** | **ІТНВПВ втрат питної води** | **4902204,686** | **267,477** |
| 1. | Витоки води | 3641919,784 | 197,165 |
| 1.1. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 13191,263 | 0,714 |
| 1.2. | Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії | 72377 | 3,918 |
| 1.3. | Сховані витоки з трубопроводів | 2038258,221 | 110,347 |
| 1.4. | Витоки з ємнісних споруд | 79203,78 | 4,288 |
| 1.5. | Витоки через нещільності арматури | 178108,32 | 9,642 |
| 1.6. | Витоки з водорозбірних колонок | 1260781,2 | 68,256 |
| 2. | Не обліковані втрати води | 1260284,902 | 70,312 |
| 2.1. | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 884870,022 | 47,905 |
| 2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 781195,6 | 6,316 |
| 2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 221656,0 | 12 |
| 2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 75563,28 | 4,091 |
|  | **Разом** | **5379525,085** | **293,317** |

**Директор**

**КП «Міськводоканал»**

**Сумської міської ради А. Г. Сагач**

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від 17.11.2016 № 643

**Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у каналізаційному**

**господарстві КП «Міськводоканал» Сумської міської ради**

**Q пр.ст.= 12444,4 тис. м3/рік**

**Табл.В**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Технологічні витрати і втрати питної води** | **Витрати води м3/рік** | **ІТНВПВ,**  **м3/тис. м3** |
| 1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 64518,6 | 5,185 |
| 1.1. | Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод | 2235,00 | 0,180 |
| 1.2. | Охолодження насосів КНС | 62283,6 | 5,005 |
| 2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод | 14663,85 | 1,178 |
| 2.1. | Змив мулу в приміщенні решіток КНС та очисних споруд | 5887,05 | 0,473 |
| 2.2. | Знезараження очищених стічних вод (хлораторні) | 8776,8 | 0,705 |
| 3. | Лабораторія по контролю якості очистки стічних вод | 578,278 | 0,046 |
| 4. | Витрати води на господарсько-побутові потреби робітників | 10450,35 | 0,84 |
| 5. | Допоміжні витрати (котельня, автотранспорт, майстерня) | 3269,195 | 0,263 |
| 6. | Витрати ЗСО | 469,35 | 0,038 |
|  | **Разом** | **93949,623** | **7,55** |

**Директор**

**КП «Міськводоканал»**

**Сумської міської ради А. Г. Сагач**