Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю конструкційних матеріали – код за ДК 021: 2015 ЄЗС – 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні» на суму 578 200,00 грн. (п’ятсот сімдесят вісім тисяч двісті грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Конструкційні матеріали – код за ДК 021: 2015 ЄЗС – 44190000-8 «Конструкційні матеріали різні»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| *1.* | *Цвяхи* | Цвяхи будівельні, без покриття, розмір 3,0х70 (упаковка по 1 кг) *виготовляються з круглого поперечного перерізу з плоскою голівкою. Зовнішня поверхня плоскої головки цвяха будівельного - гладка, конічна або рифлена.*  *Цвяхи будівельні виготовляються з термічно необробленого низьковуглецевого дроту, без покриття.* | *упаковка* | *100* |
| *2.* | *Цвяхи* | Цвяхи будівельні, без покриття, розмір 4,0x100 (упаковка по 1 кг) *виготовляються з круглого поперечного перерізу з плоскою голівкою. Зовнішня поверхня плоскої головки цвяха будівельного - гладка, конічна або рифлена.*  *Цвяхи будівельні виготовляються з термічно необробленого низьковуглецевого дроту, без покриття.* | *упаковка* | *100* |
| *3.* | *Цвяхи* | Цвяхи будівельні, без покриття, 2,5x50 (упаковка по 1 кг) *виготовляються з круглого поперечного перерізу з плоскою голівкою. Зовнішня поверхня плоскої головки цвяха будівельного - гладка, конічна або рифлена.*  *Цвяхи будівельні виготовляються з термічно необробленого низьковуглецевого дроту, без покриття.* | *упаковка* | *100* |
| *4.* | *Цвяхи* | Цвяхи будівельні, без покриття, 5,0x150 (упаковка по 1 кг) *виготовляються з круглого поперечного перерізу з плоскою голівкою. Зовнішня поверхня плоскої головки цвяха будівельного - гладка, конічна або рифлена.*  *Цвяхи будівельні виготовляються з термічно необробленого низьковуглецевого дроту, без покриття.*  *Цвяхи будівельні виготовляються з термічно необробленого низьковуглецевого дроту, без покриття.* | *упаковка* | *100* |
| *5.* | *Фанера* | *Вид фанери: ФК.*  *Тип: вологостійка.*  *Вид обробки поверхні: нешліфована.*  *Розмір: 1525\*1525 мм.*  *Товщина: 10 мм.*  *Ґатунок: 3-4.* | *шт.* | *500* |
| *6.* | *OSB плита* | *Тип: OSB плита.*  *Вид: вологостійка, пряма кромка.*  *Конструкція: пресована.*  *Розмір: 1200\*2500 мм.*  *Товщина: 10 мм.*  *Ґатунок: 3-4.* | *шт.* | *500* |

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*