Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю: Господарчі товари – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 44510000-8 «Знаряддя» на очікувану вартість 295071,50 грн.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін з відкритих джерел у тому числі з мережі Інтернет.

При визначені очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Господарчі товари – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 44510000-8 «Знаряддя»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Технічні характеристики*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| 1. | Сокира з ручкою | *Вид: універсальна;*  *Призначення: для кілки дров;*  *Тип: сокира*  *Матеріал ручки: дерево*  *Вага: 2 кг;*  *Довжина: 90 см.* | шт. | 29 |
| 2. | Топорище для сокири | *Вид: топорище;*  *Матеріал ручки: дерево*  *Довжина: 400 мм.* | шт. | 10 |
| 3. | Молоток | *Вид молотків: молоток із бойком;*  *Призначення: слюсарний;* *Матеріал рукоятки: дерево/ фібергласова гумова;* *Вага: 800 г.* | шт. | 22 |
| 4. | Кувалда | Вага: *5 кг*  Матеріал рукоятки: *дерево.*  *Виготовлений зі сталі Ст.45, кований, загартований, заточений.*  *Ручка виготовлена із твердолистяних порід деревини, лакована.*  Вид кувалди: *гостроноса поперечна*  Довжина рукоятки: *800 мм*  Матеріал бойка: *метал* | шт. | 2 |
| 5. | Колун з ручкою | *Вид: будівельні, універсальні;*  *Призначення: для кілки дров;*  *Тип: колун*  *Матеріал ручки: дерево*  *Вага: 4 кг;*  *Довжина: 90 см.* | шт. | 20 |
| 6. | Лом-цвяходер | *Вид: лом-цвяходер;*  *Довжина загальна: 450 мм;*  *Робоча ширина: 20 мм;*  *Вага: 1 кг;*  *Виготовлено зі сталі Ст.45, кований, гартований.* | шт. | 8 |
| 7. | Лом | *Вид: лом;*  *Довжина загальна: 1200 мм;*  *Робоча ширина: 30 мм;*  *Вага: 5 кг;*  *Виготовлено зі сталі Ст.45, кований, гартований.* | шт. | 10 |
| 8. | Набір ручного інструменту | Область застосування: *«домашній майстер»*;  Кількість у наборі: *65 шт*.  Комплектація: *1/4" головки: 4; 4.5; 5; 5. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм*;  3/8'' головки: *10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24 мм*;  подовжувач 1/4'' 75 мм;  подовжувачі 3/8 '': 75; 150 мм;  бітотримач 1/4''(F)х1/4''(F );  головки свічкові 3/8'': 16; 21 мм;  тріскачки 2 шт: 1/4''; 3/8'';  кардани шарнірні 2 шт: 1/4''; 3/8'';  викрутки: PH2х100 мм; SL6x100 мм;  рукоятка з магнітним бітотримач 1/4'';  біти 1/4'' 25 мм 20 шт: SL4; SL6 мм;  PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H2; H3; H4; H5; H6 мм;  T10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30;  пасатижі подовжені 6'';  бокорізи діагональні 6'';  пасатижі комбіновані 7'';  переставні пасатижі 10'';  ключі ріжкові: 6х7; 8х9; 10х11; 12х13; 14х15 мм;  пластиковий кейс Упаковка: *валіза пластикова*; | набір | 7 |
| 9. | Лопата «Американка» | *Довжина леза: 40 мм;*  *Товщина леза; 1,5 мм;*  *Ширина леза: 21 мм*  *Тип: копально-підбірна.*  *Наявність держаку: без держаку.* | шт. | 24 |
| 10. | Лопата саперна | *Вид: саперна, штикова;*  *Призначення: для копу, траншейна;*  *Наявність держаку: з держаком;*  *Матеріал ковша: сталь;*  *Матеріал ручки: дерево;*  *Вага: 0,7 кг;*  *Довжина: 60 см;*  *Ширина ковша: 15,5 см.* | шт. | 240 |
| 11. | Лопата совкова | *Матеріал ковша: метал (1.3 мм,270х220 мм);*  *Ширина ковша: 22 мм;*  *Тип: совкова;*  *Наявність держаку: без держаку.* | шт. | 15 |
| 12. | Лопата для прибирання снігу | Конструкція: *широка*;  *Наявність держаку: без держаку;*  *Вид: для снігу;*  *Матеріал ковша: пластик;*  *Ширина ковша: 435 мм.* | шт. | 45 |
| 13. | Держак для лопати | *Призначення: для лопати;*  *Матеріал; дерево;*  *Довжина: 1.2 м.;*  *Тип: держак;*  *Діаметр: 20-22 мм.* | шт. | 79 |
| 14. | Пила | Ножівка столярна:  *Вид: пила по дереву:*  *Тип зуба: гартований;*  *Довжина пили: 450 мм.* | шт. | 8 |
| 15. | Плоскогубці | *Вид: плоскогубці;*  *Типовий розмір: 180 мм;*  *Накладки на ручки: двокомпонентні.* | шт. | 4 |

**Начальник відділу з питань взаємодії**

**з правоохоронними органами**

**та оборонної роботи Станіслав КОНОНЕНКО**