Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю: послуги з оренди каналів передачі даних в межах міста для виконавчих органів Сумської міської ради та мешканців міста – код за ДК 021:2015: 30230000-0 (Комп’ютерне обладнання) на очікувану вартість 299 000 грн.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, Інтернет-ресурсу.

При визначені очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

**ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Канали передачі даних – код за ДК 021:2015: 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання»

**Місце надання послуг:** Сумська міська територіальна громада.

**Термін поставки товарів**: до 19 жовтня 2021 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Кількість, шт.** |
| 1. | Веб-камера для комп’ютера | 200 |
| 2. | Безконтактний карт-рідер | 30 |
| 3. | Ключ електронний | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики товарів** | |
| 1. | Веб-камера для комп’ютера:   * Кількість пікселів: не менше 1,3 МП * Стандарт роздільної здатності відео: не гірше ніж HD * Максимальна роздільна здатність відео: не менше 1280х720 пікселів * Максимальна частота кадрів: не менше 30 кадрів/сек. * Фокусування – ручне * Кріплення – універсальне * Інтерфейс – USB 2.0 * Довжина кабелю: не менше 1.5 м. * Мікрофон – вбудований з функцією шумозаглушення * Поле огляду по діагоналі: не менше 55 ° * Тип фокусування: постійний фокус * Розміри зі стаціонарним кріпленням: * Довжина: не більше 72,91 мм. * Ширина: не більше 31,91 мм. * Товщина: не більше 66,64 мм. * Вага: не більше ніж 75 г. * Колір – чорний   Безконтактний карт-рідер:   * Стандарти: не гірше, ніж CE, FCC RoHS, CCID, PC/SC, ISO 14443 * Протокол роботи з картою: не гірші, ніж Ultralight C, ISO 14443 Type A and B * Протокол роботи з ПК: не гірше, ніж CCID * Інтерфейс підключення: USB 2.0 * Робоча частота: не менше, ніж 13,56 МГц; * Підтримувані ОС: Windows * Країна виробництва: Україна * Наявність офіційного програмного забезпечення для роботи з карт-рідером, яке виконує наступні функції: * автоматично перевіряє зчитану інформацію; * дозволяє переглянути електроні сертифікати державних органів, які видали документ; * швидке зчитування даних з ID-паспорта (не більше 10 сек); * зчитування даних в ручному (ручне введення коду для зчитування) та напівавтоматичному (зчитування коду за допомогою web-камери) режимах; * друку та збереження зчитаних даних.   Ключ електронний:   * Довжина ключа, біт: не більше, ніж 571 * Підтримувані ОС: Mac OS, Windows * Підтримувані інтерфейси і стандарти: USB Mass Storage * Країна виробництва: Україна |

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі пропозиції на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

**Заступник начальника відділу інформаційних**

**технологій та комп’ютерного забезпечення І.А. Річкаль**