Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування» на суму 932400,00 грн. (дев’ятсот тридцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Засоби індивідуального захисту органів дихання – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування»

Закупівля проводяться з метою забезпечення працівників Сумської міської ради засобами індивідуального захисту органів дихання від радіаційної і хімічної небезпеки.

**Технічні (якісні) вимоги до товару**

Протигаз цивільний у складі лицьової частини маски МГП з фільтруючо-поглинаючою коробкою (фільтр) типу АВЕК (неорганічні гази і пари, **хлор, аміак і аміни обов’язково**) або в комбінації з іншими марками.

Товар повинен відповідати наступній специфікації:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару**  **(марка, тип, вид)\*** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ технічні характеристики\*** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Маска повнолицева універсальна 3-го класу у комплекті з фільтром типу SX-Р3 | Маска - ДСТУ EN 136:2003;  фільтр - ДСТУ EN 14387 | комплект | 222 |

**Характеристика маски:**

- маска універсальна під різні розміри;

- маска повинна мати невеликий опір дихання;

- ударостійка, стійка до задир і подряпин широка панорамна лінза з полікарбонату;

- повинна забезпечувати гарний огляд;

- легка (не більш ніж 600 гр.);

- м’яка лицьова частина виконана з натурального каучуку, не викликає подразнень шкіри;

- 5 точок кріплення;

- тип з’єднання – різьбовий;

- номінальний коефіцієнт захисту (NPF) 1000;

- відповідає 3-му класу ДСТУ EN 136:2003.

**Характеристика фільтра:**

- захищає від газів і парів органічних сполук з точкою кипіння вище 65 оС, неорганічних газів і парів, кислих газів і парів, аміаку і органічних похідних аміаку, парів ртуті, а також від твердих і рідких, радіоактивних та токсичних частинок і мікроорганізмів;

- захищає від бойових отруйних речовин: бромбензицеонід (СА), хлороцетофенон (СN), органічні сполуки миш’яку, CLARK I (DA), CLARK II (DC), адамсит (DМ), фосген (СG), дифосген (DР), хлорпікрин (РS), іприт (Н), сірчаний іприт (НD), Т-іприт, Q-іприт, азотні іприти (НN1, HN2. HN3), люїзит (L), змішаний іприт (Н-L), зарин (GВ), циклосин (GF), зоман (GD), табун (GA), AVI (GV), V речовини VX, VR, ціаністий водень (АС), ціаніди (СК), ВZ речовини, органічні розчинники із температурою кипіння понад 85оС – циклогексан, толуен, ксилеми, радіоактивний йод, органічні сполуки йода (йодометан, 129, 131), радіоактивні частини.

- тип з’єднання – різьбовий;

- відповідає типу SX-Р3 згідно ДСТУ EN 14387.

**Комплектація:**

1. Повнолицева маска - 1 штука;
2. Фільтр типу SX-Р3 - 1 штука;
3. Сумка - 1 штука;
4. Керівництво з експлуатації (паспорт на виріб) – 1 шт. на пакувальне місце.

Протигази упаковуються, транспортуються і зберігаються в заводській упаковці.

**Основні вимоги поставки**

Вимоги до якості: при поставці товару якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, ТУ, ЕN вимогам до якості, та підтверджено сертифікатом якості (паспортом на вироб).

Рік випуску: не раніше 2023 року.

Гарантійний термін зберігання: Маски не менш ніж 2 роки, фільтра не менш ніж 10 років.

Строк поставки – до 25.12.2023р.

Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

Товар повинен відповідати діючим державним стандартам.

Учасник повинен надати на товар, що постачається наступні документи:

- інформацію про виробників Товару (виробництва Росії не пропонувати);

- декларація відповідності;

- сертифікат про експертизу зразка;

- сертифікати перевірки та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи України.

Ціна пропозиції повинна бути обґрунтована і розрахована згідно з діючими на даний час нормативними документами.

Ціна пропозиції учасника означає ціну за одиницю товару, за якою учасник передбачає постачати товар замовнику. В ціну товару входить вартість усіх витрат на сплату податків, транспортування на адресу замовника та інших обов'язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником.

Ціна має бути розрахована з урахуванням доставки до місця призначення.

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.*