Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю легкового автомобіля «Renault Duster» дизель 1,5 (110 к.с.) МТ6 4х4 (повний привід), колір «Сірий асфальт» темний, код за ДК 021:2015 – 34110000-1 «Легкові автомобілі» на суму 850 000,00 грн. (вісімсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Легковий автомобіль Renault Duster (або еквівалент) –

код CPV за ДК 021:2015 – 34110000-1 «Легкові автомобілі»

|  |
| --- |
| **Легковий автомобіль Renault Duster (або еквівалент) – 1 шт.** |
| **Параметри** |
| Тип кузову | універсал |
| Кількість місць/сидінь | 5/5 |
| **Двигун** |
| Двигун | 1,5 dCi |
| Тип палива | дизель |
| Модель | запалювання від стиснення |
| Розташування, кількість циліндрів | Рядне, 4 |
| Об’єм, см3 | до 1500 |
| Потужність (к.с.) | до 110 |
| Клас токсичності | не менше Євро-6 |
| Об’єм паливного бака (л) | не менше 50 |
| **Трансмісія** |
| Тип приводу | повний привід, 4х4 |
| Зчеплення | механічне |
| КПП | механічна 6-ступінчата |
| **Шасі** |
| Передня підвіска | незалежна типу McPherson |
| Задня підвіска | незалежна багатоважільна |
| Передні гальма | дискові |
| Задні гальма | барабанні |
| Додаткові системи | ESC включаючи ABS+EBA+EBD |
| Кермо | 3-спицеве |
| Рульове керування | з електро-підсиленням |
| Диски | сталеві R16” |
| Шини | не менше 215/65 R16 |
| **Потужність** |
| Максимальна швидкість, км/год | не менше 165 |
| Витрати палива (л/100 км)місто / траса / змішані | 4.9//4,8//4.8 |
| Максимальна потужність КВт, (к.с.) не менше | не менше 110/4000 |
| **Розміри** |
| Довжина (мм) | не менше 4341 |
| Ширина (мм) | не менше 1804 |
| Висота (мм) | не менше 1617 |
| Кліренс (мм) | не менше 210 |
| Об’єм багажного відділення (л) | не менше 376 |
| **Вага** |
| Максимальна повна маса (кг) | не менше 1899 |
| Споряджена маса (мін.-макс.) автомобіля (кг) | не менше 1395 |
| **Базове обладнання** |
| Імобілайзер | + |
| Система ISOFIX | + |
| Подушки безпеки | фронтальні, водія та переднього пасажира |
| Колір | сірий, темний |
| Рульова колонка | регульована в двох площинах |
| Денне світло | LED |
| Передні протитуманні фари | + |
| Задні підголовники | (3 шт.) |
| Бортовий комп’ютер | + |
| Аудиосистема | Mp3 + Usb + Radio |
| Кондиціонер | + |
| Склопідйомники | Електричні передні  |
| Зовнішні дзеркала заднього виду | Механічним керуванням |
| Центральний замок | з дистанційним керуванням |
| Заднє сидіння | розділене 1/3 : 2/3, спинки складаються |
| Оздоблення елементів салону | пластик |
| **Додаткове обладнання** |
| Захист двигуна | металевий захист моторного відсіку |
| **Інші умови щодо комплектації** |
| Автомобіль | + |
| Запасне колесо | + |
| Балонний ключ | + |
| Домкрат | + |

**Особливі вимоги до предмету закупівлі (далі – Товар):**

- Вимоги щодо якості Товару: якість Товару повинна підтверджуватися копією сертифікату відповідності (якості), копією паспорту якості заводу виробника, або інший подібний документ, встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами та повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України, або обґрунтування його відсутності.

- Товар повинен бути новий, не раніше 2023 року випуску. Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 3 (трьох) років або пробіг 100 000 (сто тисяч) км, що настане раніше.

- Загальна вартість пропозиції повинна включати доставку автомобіля на адресу Покупця.

- Обов’язкове сервісне обслуговування протягом гарантійного терміну експлуатації автомобіля на офіційній станції обслуговування в м. Суми, або договори зі станцією технічного обслуговування на території міста щодо запропонованого автомобіля.

- У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, пропозиція відхиляється.

**Порядок поставки та розрахунків:**

Доставка товару здійснюється транспортом постачальника одноразово (з понеділка по п’ятницю до 16:00 годин) відповідно до усної або письмової заявки Замовника за адресою: 40000, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, буд. 106.

Разом з Товаром Покупцю передаються:

- рахунок-фактура;

**-** Акт приймання-передачі Товару (Постачальник-Покупець);

**-** Акт приймання-передачі Товару (Імпортер-Дилер) – за наявності;

- копію дилерського договору, завірену Постачальником – за наявності;

- транзитний номер;

- сертифікат типу колісного транспортного засобу (сертифікат відповідності на товар - свідоцтво про визнання іноземного сертифіката – за наявності);

- копія вантажної митної декларації на транспортний засіб, завірену митницею – за наявності;

- сервісна книжку;

- акт огляду реалізованого т/з;

- керівництво з експлуатації та інші документи для постановки на облік в Регіональному сервісному центрі МВС України.

Оплата за Товар буде проведена по факту поставки відповідно до умов Договору.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, страхування та таке інше.

**Вимоги щодо якості товару:**

1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів.

2. Якісно поставленим товаром вважається товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру.

3. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

4. Товар повинен бути новим.

**Усі комплектуючі повинні мати офіційну гарантію від виробника на території України.**

**Спосіб підтвердження технічних вимог**

Підтвердження відповідності запропонованих моделей технічним вимогам предмету закупівлі надається у формі пояснювальної записки на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої особи й завірене печаткою за (наявності); повинно містити повну назву предмета закупівлі, опис технічних, кількісних, якісних характеристик тощо (у відповідності до викладених технічних вимог).

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*