Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю: Комп'ютерні сканери – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» на очікувану вартість 105 000 грн.

При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін, Інтернет-ресурсу.

При визначені очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Комп'ютерні сканери – код за ДК 021:2015 ЄЗС –

30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)»

Пропозиція Учасника має містити чітке вказання моделі запропонованого товару для можливості складання звіту про відповідність запропонованої моделі технічним вимогам предмету закупівлі.

Обладнання має бути поставлене згідно технічних та якісних вимог, визначених у таблиці нижче:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ** | | |
| **№ з/п** | **Найменування та характеристики** | **Кількість, шт.** |
| 1. | **Документ-камера:**  Захоплення зображення, не менше: 297 х 526 мм  Роздільна здатність, не менше: 1920 x 1080  Матриця, не менше: 1/2.7" CMOS Sensor  Збільшення, не менше: 16х  Підсвічування: White LED x 2  Інтерфейс: USB 2.0  Гарантія від Виробника, міс, не менше: 36 | **1** |
| 2. | **Сканер з автоподачою:**  Тип: протяжний  Датчик зображення: CIS  Оптична роздільна здатність, не менше: 600х600 dpi  Розрядність кольорового сканування, не менше: 24 біт  Розрядність сканування з відтінками сірого, не менше: 8 біт  Тип підключення: IEEE1394  Двосторонній: так  Аутентифікація користувача: автономна  Підтримка ОС: Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 8.1  Вага, не більше: 3.7 кг  Гарантія від Виробника, міс, не менше: 12 | **3** |

***Загальні документи, які Учасник повинен надати:***

1. Гарантійний лист, що обладнання є новим (таким, що не було в експлуатації), і надаватиметься у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо.

2. Гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

3. Гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

4. Гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, встановлення, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням обладнанням) будуть здійснюватися за рахунок Учасника.

5. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в цьому Додатку. В таблиці обов’язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.

6. ***Для*** ***сканеру з автоподачею:***

*- Копію чинного на дату подання пропозиції сертифікату експертизи типу про відповідність продукції вимогам п. 11 Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, ДСТУ EN 55032:2014, ДСТУ EN 55035:2017, ДСТУ IEC 61000-3-2:2016, ДСТУ IEC 61000-3-3:2017.*

***Для документ-камери:***

*- Копію чинного на дату подання пропозиції висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи.*

7. Учасник повинен мати в наявності сервісний центр, який забезпечить гарантійну підтримку та обслуговування (ремонт) Товару протягом визначеного гарантійного терміну та після гарантійне обслуговування (ремонт). Також учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку з посиланням на сайт, де зазначено контактну інформацію його сервісного центру та посилання на сторінку сайту на якій є можливість перевірити статус ремонту пристрою Online (за номером телефону Замовника).

\* Замовник залишає за собою право звернутися до виробника або його офіційного дистриб’ютора в Україні задля підтвердження достовірності наданої інформації. В разі, якщо виробник товару або його офіційний дистриб’ютор в Україні не підтвердить достовірності наданої інформації, Замовник відхиляє дану пропозицію.

*Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)*

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.